| Зсув відносно адресного простору | Назва регістру | Опис |
| --- | --- | --- |
| 00h | AD\_CNTRL | Вмикає/вимикає АЦП |
| 04h | AD\_SPI\_TX | Буфер для передачі по SPI |
| 08h | AD\_SPI\_TRANSMIT | Ініцію передачу по SPI |
| 0Ch | AD\_RELAY\_CNFG | Регістр управління реле (для Zmod ADC 1410) |
| 10h | AD\_NUM\_PACKETS | Кількість пакетів які будуть сформовані для AXI-Stream |
| 14h | Reserved |  |
| 18h | Reserved |  |
| 1Ch | Reserved |  |
| 20h | AD\_SPI\_RX | Буфер для прийому по SPI |
| 24h | AD\_SPI\_STATUS | Регістр статусу SPI блока |
| 28h | AD\_PACKET\_SIZE | Розмір пакету (в байтах) |